구심력 측정

사각블록 질량 [eqn: M]	추의 질량 [eqn: m]
구심력 [eqn: F``=``{mv^2} over {r} ``=``mrw^2] ※ 질량은 (사각블록 + 추의 질량) 이므로 총 질량 = [eqn: m+M]

A. 물체의 질량 [eqn: M]을 고정하고, 회전 반지름 [eqn: r]을 변화시키는 경우

사각블록 질량 [eqn: M]	추의 질량 [eqn: m]	거리 [cm]	8	11	14	17	20
	100 g	그래프	그래프 r1	그래프 r2	그래프 r3	그래프 r4	그래프 r5

Data studio를 이용하여 측정한 [eqn: F-w] 그래프를 포함시키시오. (각각의 data를 엑셀로 옮겨서 이론값과 결과값을 비교하는 그래프를 그리시오.

이론값, 결과값

비교 그래프 첨부

B. 회전 반지름 [eqn: r]을 고정하고, 물체의 질량 [eqn: M]을 변화시키는 경우

사각블록 질량 [eqn: M]	회전 반지름 [eqn: r]	추의 무게 [g]	30	60	90	120	150
	15 cm	그래프	그래프 m1	그래프 m2	그래프 m3	그래프 m4	그래프 m5

Data studio를 이용하여 측정한 [eqn: F-w] 그래프를 포함시키시오. (각각의 data를 엑셀로 옮겨서 이론값과 결과값을 비교하는 그래프를 그리시오.

이론값, 결과값

비교 그래프 첨부