구심력 측정

A. 질량(추+거치대 질량) 을 고정하고, 회전반지름을 변화시키는 경우

거치대 질량 [eqn: M`[ rm g]]		추 질량 [eqn: m`[ rm g]]

반지름 [eqn: r`[rm cm]]	목표값	8.0	11.0	14.0	17.0	20.0
	실제측정값
그래프		그래프 1	그래프 2	그래프 3	그래프 4	그래프 5

SPARKvue를 이용하여 측정한 데이터로부터 [eqn: F-omega] 그래프를 그린다. 측정값과 이론 예측값을 비교하는 그래프도 함께 그린다.

이론값, 측정값

비교 그래프 첨부

B. 회전반지름을 고정하고, 질량(추+거치대 질량)을 변화시키는 경우

거치대 질량 [eqn: M`[ rm g]]		반지름 [eqn: r`[rm cm]]

추 질량 [eqn: m`[ rm g]]	목표값	30.0	60.0	90.0	120.0	150.0
	실제측정값
그래프		그래프 6	그래프 7	그래프 8	그래프 9	그래프 10

SPARKvue를 이용하여 측정한 데이터로부터 [eqn: F-omega] 그래프를 그린다. 측정값과 이론 예측값을 비교하는 그래프도 함께 그린다.

이론값, 측정값

비교 그래프 첨부