기초회로실험

A. 오실로스코프 및 함수발생기

1. 함수발생기의 주파수를 100Hz로 맞추고 사인파, 사각파, 삼각파로 파형을 변화시키면서 오실로스코프로 확인한다. (사진 촬영 후 첨부하시오)

2. 함수발생기의 주파수를 1kHz로 맞추고 사인파, 사각파, 삼각파로 파형을 변화시키면서 오실로스코프로 확인한다. (사진 촬영 후 첨부하시오)

B. 저항 측정

저항종류	띠색 (color)				저항값	측정값	오차 %
	A	B	C	D
100Ω
200Ω
1kΩ
2kΩ
3kΩ

직렬연결 (100Ω x 3)

저항 측정값			합성저항
1	2	3	이론값	측정값	오차 %

병렬연결 (100Ω x 3)

저항 측정값			합성저항
1	2	3	이론값	측정값	오차 %

C. 옴의 법칙 실험

1) 100Ω: 멀티미터 측정값 =

전압([eqn: V])	전류([eqn: I])	저항([eqn: R = V/I])
1V
2V
3V
4V
5V

2) 1kΩ: 멀티미터 측정값 =

전압([eqn: V])	전류([eqn: I])	저항([eqn: R = V/I])
1V
2V
3V
4V
5V

D. 키르히호프 법칙을 이용한 회로분석

[eqn: epsilon_1 =]          [eqn: epsilon_2 =]

	이론값		실험값
[eqn: R_1]	[eqn: I_1]	[eqn: V_1]	[eqn: I_1]	[eqn: V_1]

	이론값		실험값
[eqn: R_2]	[eqn: I_2]	[eqn: V_2]	[eqn: I_2]	[eqn: V_2]

	이론값		실험값
[eqn: R_3]	[eqn: I_3]	[eqn: V_3]	[eqn: I_3]	[eqn: V_3]