<장비 측정 연습>

A. 오실로스코프 및 함수발생기

1. 함수발생기의 주파수를 100Hz 로 맞추고 정현파, 사각파, 삼각파로 파형을 변화시켜보며 오실로스코프로 확인한다. (사진 촬영 후 첨부하시오)

2. 함수발생기의 주파수를 1kHz 로 맞추고 정현파, 사각파, 삼각파로 파형을 변화시켜보며 오실로스코프로 확인한다. (사진 촬영 후 첨부하시오)

3. 함수발생기의 주파수를 10kHz 로 맞추고 정현파, 사각파, 삼각파로 파형을 변화시켜보며 오실로스코프로 확인한다. (사진 촬영 후 첨부하시오)

B. 저항 측정 (100, 200, 1k, 2k, 3k)

저항종류	띠색 (color)				저항값	측정값	오차 %
	A	B	C	D
1
2
3
4
5

1) 직렬연결 (100옴 기준)

저항			합성저항	측정값	오차 %
1	2	3

2) 병렬연결 (100옴 기준)

저항			합성저항	측정값	오차 %
1	2	3

C. 옴의 법칙 (100, 1K[eqn: OMEGA])

	전압([eqn: V])	전류([eqn: I])	저항([eqn: R _{1}])	[eqn: V/I] (기울기)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

	전압([eqn: V])	전류([eqn: I])	저항([eqn: R _{2}])	[eqn: V/I] (기울기)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5