<RLC 회로의 임피던스 ([eqn: 100 OMEGA], [eqn: 10mH], [eqn: 1 mu F], [eqn: 1kHz])>

0. 이론값

R		XL = 2πfL		XC = 1/((2πfC)

A. RL 회로

전류 (I)	ER	EL	ET	R=ER/I	XL=EL/I	Z=ET/I	[eqn: Z=root{R^2 +(X_L )^2}]	위상각 [eqn: phi]
0.5 mA
1.0 mA
1.5 mA
2.0 mA

B. RC 회로

전류 (I)	ER	EC	ET	R=ER/I	XC=EC/I	Z=ET/I	[eqn: Z=root{R^2 +(X_C )^2}]	위상각 [eqn: phi]
0.5 mA
1.0 mA
1.5 mA
2.0 mA

C. RLC 회로

전류 (I)	ER	EL	EC	ET	R=ER/I	XL=EL/I	XC=EC/I	Z=ET/I	[eqn: Z=root{R^2 +(X_C -X_L )^2}]	위상각 [eqn: phi]
0.5 mA
1.0 mA
1.5 mA
2.0 mA