굴절 & 반사                                   임계각 및 굴절률

물체A
입사각	굴절각	반사각
0˚
10˚
20˚
30˚
40˚
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚

실험예			물체A
입사각	결과		입사각	결과
0˚	굴절		0˚
10˚	굴절		10˚
20˚	굴절		20˚
30˚	굴절		30˚
40˚	굴절		40˚
50˚	전반사		50˚
41˚	굴절		41˚
42˚	굴절		42˚
43˚	굴절		43˚
44˚	굴절		44˚
45˚	전반사		45˚
46	전반사		46
47˚	전반사		47˚
48˚	전반사		48˚
49˚	전반사		49˚

초점거리

과정	a	b	a'	b'	d	D	측정값f	오차	물체 크기 A	상의크기 (확대) B	상의크기 (축소) B'	확대배율		축소배율
												b/a	B/A	b'/a'	B'/A
75mm
150mm

측정값 f  : f= D2 - d2 / 4D

이론값 f  : 1/a + 1/b = 1/f

오차       l f(측정값) - f(이론값) l / f(이론값) * 100