<쿨롱의 법칙>

A. 일정한 극판 사이의 거리를 유지하며 극판 사이의 전압의 함수로 힘 측정

횟 수	극판 사이의 거리	극판 사이의 전압 조정에 따른 질량 변화
		2 KV	4 KV	6 KV	8 KV	10 KV	12 KV
1	1.0 cm
2	1.5 cm
3	2.0 cm
4	2.5 cm

1. 거리에 따른 F의 변화를 관찰하고 각 실험 데이터를 그래프로 그리시오. (가로 축의 데이터 비교)

2. 전압에 따른 F의 변화를 관찰하고 각 실험 데이터를 그래프로 그리시오. (세로 축의 데이터 비교)

※ 이론값, 실험값 계산

이론값 : [eqn: F= {epsilon _{0}AV^2} over 2d^2]  [eqn: epsilon _{0} =8.85*10 ^{-12} C ^{2} /(N·m ^{2} )], A는 금속판의 단면적, V는 전압, d는 금속판 간격

실험값 : F=mg   m은 저울의 측정량 (단위: kg), g는 9.80 m/s2