<전자기력>

e/m 이론값: [eqn: 1.76 times 10^11 \ C/kg],    e/m 실험값 = [eqn: 2V over { r^2 B^2 }]

r실험값: [eqn: y=r- sqrt {r ^{2} -x ^{2}}], [eqn: r= {x ^{2} +y ^{2}} over {2y}],     [eqn: B= LEFT ( {4} over {5} RIGHT ) ^{3/2} {mu _{0} N`I} over {R}], [eqn: mu_0 = 4pi times 10^-7 \N/A^2]

고전압 (Ua) :

전류(I)	X	Y	자기장(B)	r(실험)	e/m(실험)	오차율 (%)
		1
		1
		1
		1
		1

고전압 (Ua) :

전류(I)	X	Y	자기장(B)	r(실험)	e/m(실험)	오차율 (%)
		1
		1
		1
		1
		1

고전압 (Ua) :

전류(I)	X	Y	자기장(B)	r(실험)	e/m(실험)	오차율 (%)
		1
		1
		1
		1
		1